[《液压与气动传动》](http://shanxi3.ouchn.cn/mod/resource/view.php?id=233365)形考作业答案1

单项选择题（每小题2分，共60分）

题目1

液体在圆管中作层流运动时，液体在圆管轴线上的流速与在圆管管壁附近的流速相比：选择一项：

a. 无法判断.

**b. 前者大**

c. 一样大.

d. 后者大

题目2

液体的流动状态有两种，它们是：选择一项：

a. 恒流与断流

b. 快流与慢流

**c. 层流与紊流**

d. 干流与支流

题目3

CB-B型齿轮泵中泄漏的途径有有三条，其中\_\_\_\_\_\_\_\_\_对容积效率影响最大。选择一项：

a. A+B+C

b. 齿顶间隙

c. 齿顶间隙

**d. 齿轮端面间隙**

题目4

下列液压油泵可做成变量泵的是：选择一项：

**a. 单作用叶片泵**

b. 双作用叶片泵

c. 齿轮泵

d. B+C

题目5

液压缸的运行速度主要取决于：选择一项：

a. 外负荷

b. 液压缸的密封

c. 泵的供油压力

**d. 输入流量**

题目6

差动液压缸，若使其往返速度相等，则活塞面积应为活塞杆面积的\_\_\_\_。选择一项：

a. 1/4 倍

b. 1倍

**c. 根号2倍**

d. 2倍

题目7

三位四通换向阀中，能使缸位置随动并能卸载的中位机能是\_\_\_\_\_\_\_型 选择一项：

a. O

b. M

c. P

**d. H**

题目8

大流量的液压系统中，主换向阀应采用\_\_\_\_\_\_\_换向阀。选择一项：

a. 机动

b. 电磁

c**. 电液**

d. 手动电液正确答案是：电液

题目9

定值溢流阀可保持\_\_\_\_稳定。 选择一项：

a. 泵前、后压差

**b. 阀后压力**

c. 阀前压力

d. 泵出口流量

题目10

调速阀是通过调节\_\_\_\_来调节执行机构运动速度。 选择一项：

**a. 油泵流量**

b. 油马达进油量

c. 执行机构供油压力

d. 执行机构排油量

题目11

液压系统油箱内设隔板是为了： 选择一项：

a. 防止油漏光

b. 增强刚度

c. 减轻油面晃动

**d. 利于散热和分离杂质**

题目12

液压系统中的油液工作温度不得大于\_\_\_\_。 选择一项：

**a. 65℃**

b. 15℃

c. 70℃

d. 35℃

题目13

最适用于系统短期需要大流量场合快速回路是： 选择一项：

a. 液压缸差动连接快速回路

b. 增速缸快速回路

**c. 用蓄能器的快速回路**

d. 双泵供油快速回路

题目14

气/液转换器是： 选择一项：

**a. 将气压信号转换成液体压力的转换装置**

b. 将液体压力信号转换成气压的转换装置

c. 将气体流量信号转换成液体流量的转换装置

d. 将液体流量信号转换成气体流量的转换装置

题目15

下列基本回路中，不属于容积调速回路的是\_\_\_\_。 选择一项：

a. 变量泵和定量马达调速回路

b. 变量泵和变量马达调速回路

**c. 定量泵和变量马达调速回路**

d. 定量泵和定量马达调速回路

题目16

在油箱中，溢流阀的回油口应\_\_\_\_泵的吸油口。 选择一项：

a. 无特殊要求

b. 平行于

**c. 远离**

d. 靠近远离

题目17

液压缸的运行速度主要取决于： 选择一项：

**a. 输入流量**

b. 外负荷

c. 液压缸的密封

d. 泵的供油压力

题目18

液压系统中冷却器一般安装在： 选择一项：

a. 油泵出口管路上

b. 补油管路上

c. 无特殊要求

**d. 回油管路上**

题目19

液压系统的油箱内隔板\_\_\_\_。 选择一项：

a. 应高出油面

**b. 约为油面高度的3/4**

c. 约为油面高度的1/2

d. 可以不设

题目20

节流阀的节流口应尽量做成\_\_\_\_式。 选择一项：

a. 细长孔

b. A＋C

**c. 短孔**

d. 薄壁孔

题目21

低压系统作安全阀的溢流阀，一般选择\_\_\_\_结构。 选择一项：

a. 锥阀式

b. 先导式

c. 差动式

**d. 直动式**

题目22

差动液压缸，若使其往返速度相等，则活塞面积应为活塞杆面积的\_\_\_\_。 选择一项：

**a. 根号2倍**

b. 2倍

c. 1倍

d. 4根号

题目23

M型三位四通换向阀的中位机能是\_\_\_\_。 选择一项：

a. 所有油口都锁闭

b. 所有油口都卸荷

c. 压力油口卸荷，两个工作油口卸荷

**d. 压力油口卸荷，两个工作油口锁闭**

题目24

能实现差动连接的油缸是： 选择一项：

a. 柱塞式液压缸

**b. 单活塞杆液压缸**

c. 双活塞杆液压缸

d. A+B+C

题目25

液压马达的总效率通常等于： 选择一项：

a. 容积效率×机械效率

b. 容积效率×机械效率×水力效率

**c. 容积效率×水力效率**

d. 水力效率×机械效率

题目26

液压泵或液压马达的排量决定于——————。 选择一项：

a.转速变化

**b.结构尺寸**

c.流量变化

d.压力变化

题目27

与节流阀相比较，调速阀的显著特点是——————-。 选择一项：

a.**流量稳定性好**

b.调节范围大

c.结构简单，成本低

d.最小压差的限制较小

题目28

真空度指绝对压力不足于大气压力的那部分压力值，真空度=————————。 选择一项：

a.大气压力+绝对压力

**b.绝对压力—大气压力**

c.绝对压力

d.大气压力—绝对压力

题目29

溢流阀在执行工作的时候，阀口是————的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。

选择一项：

**a. 常闭**

b. 常开

c. 半闭

d. 半开

题目30

为使三位四通阀在中位工作时能使液压缸闭锁，应采用——————]型阀。

选择一项：

a. H"型阀

b. "P" 型阀

c. "Y"型阀

**d. "O" 型阀"O"**

信息文本

1. 判断题（每小题4分，共40分）

题目31满分4.00

液压传动适宜于远距离传动（ ）选择一项：

对

**错**

题目32满分4.00

液压马达的实际输入流量大于理论流量（ ）选择一项：

对

**错**

正确的答案是“错”。

题目33满分4.00

单活塞缸靠液压油也能实现两个方向的运动（ ）选择一项：

**对**

错

**正确的答案是“对”。**

题目34满分4.00

装在液压泵吸油口处的过滤器通常比装在压油口处的过滤精度高（ ）选择一项：

对

**错**

正确的答案是“错”。

题目35满分4.00

液控单向阀正向导通反向截止（ ）选择一项：

对

**错**

**正确的答案是“错”。**

题目36满分4.00

容积调速回路中，其主油路中的溢流阀取安全保护作用（ ）选择一项：

对

错

**正确的答案是“对”。**

题目37满分4.00

液压传动不易获得很大的力和转矩（ ）选择一项：

对

错

**正确的答案是“错”。**

题目38满分4.00

液压马达的工作压力取决于负载而与自身的强度和密封性能无关（ ）选择一项：

对

**错对正确的答案是“对”。**

题目39满分4.00

Y型密封圈适用于速度高处的密封（ ）选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目40满分4.00

纸芯式过滤器比烧结式过滤器的耐压高（ ）选择一项：

对

错

**正确的答案是“错”**。

[**《液压与气动传动》**](http://shanxi3.ouchn.cn/mod/resource/view.php?id=233365)**形考作业答案2**

50005《CAD/CAM软件应用》形考作业2试题及答案

**题目**1

满分3.00

圆弧过渡用于在两根曲线之间进行给定半径的 。

**正确答案**是：圆弧光滑过渡

**题目**2

满分3.00

计算机辅助设计和计算机辅助制造(Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing，简称CAD/CAM)技术作为 传统技术 与 的结合，以不同的方式广泛应用于各项工程实践中。

**正确答案**是：计算机技术

**题目**3

满分3.00

所谓“线架造型”就是直接使用空间点、直线、圆、圆弧等来表达 的造型方法。

**正确答案**是：三维零件形状

**题目**4

满分3.00

面间干涉是指在加工一个或系列表面时，可能对其他表面产生的 现象。

**正确答案**是：过切

**题目**5

满分3.00

CAXA制造工程师中提供的造型方法属于 。

**正确答案**是：实体造型

**题目**6

满分3.00

坐标系是建模的基准，在CAXA制造工程师中许可系统同时存在多个坐标系，其中正在使用的坐标系叫 。

**正确答案**是：工作坐标

**题目**7

满分3.00

导动面是截面曲线或轮廓线沿着 扫动生成的曲面。

**正确答案**是：特征轨迹线

**题目**8

满分3.00

平面镜像是曲线以平面上一直线为 ，并关于它进行复制。

**正确答案**是：对称轴

**题目**9

满分3.00

平行导动指截面线沿导动线趋势始终平行它自身的 而生成的特征实体。

**正确答案**是：平动

**题目**10

满分3.00

CAXA制造工程师提供了轨迹仿真手段以检验 的正确性。

**正确答案**是：刀具位置

**题目**11

满分3.00

等距线的生成方式有 等距 和 两种。

**正确答案**是：变等距

**题目**12

满分3.00

平移是对拾取到的曲线相对原址进行移动或 。

**正确答案**是：拷贝

**题目**13

满分3.00

是指对指定的两条曲线进行圆弧过渡、尖角过渡或对两条直线倒角。

曲线过渡

**正确答案**是：曲线过渡

**题目**14

满分3.00

CAXA制造工程师常用的命令以 的方式显示在绘图区的上方。

**正确答案**是：图标

**题目**15

满分3.00

在CAXA制造工程师中提供了三种绘制圆的方法，分别是圆心+半径，三点和 方式。

两点+半径

**正确答案**是：两点+半径

**题目**16

满分3.00

CAXA制造工程师提供的后置处理器，无须生成 就可以直接输出G代码控制

中间或过渡文件

**正确答案**是：中间或过渡文件

**题目**17

满分3.00

创建坐标系有5种方法，分别是单点、三点、 、圆或圆弧和曲线相切法。

**正确答案**是：两相交线

**题目**18

满分3.00

利用已有的曲线来作草图平面里的草图线，这一功能是

**正确答案**是：曲线投影

**题目**19

满分3.00

CAXA文件的后缀名是

.mxe

**正确答案**是：.mxe

**题目**20

满分3.00

计算机辅助工艺规划的英文缩写是


**正确答案**是：CAE

**题目**21

满分2.00

进入草图的命令按钮是（ ）。

选择一项：




**正确答案**是：

**题目**22

满分2.00

绘制投影线的命令按钮是（ ）。

选择一项：




**正确答案**是：

**题目**23

满分2.00

下列命令按钮中，可对平面草图进行旋转的命令是（ ）

选择一项：



**正确答案**是：

**题目**24

满分2.00

绘制导动面的命令按钮是（ ）


选择一项：

**正确答案**是：

**题目**25

满分2.00

终止当前命令按钮是（ ）

选择一项：. 

**正确答案**是：

**题目**26

满分2.00

旋转特征的生成必需要有（）

选择一项：

a. 封闭的平面草图、一根垂直草图平面，且不穿过草图的空间直线

b. 封闭的平面草图、一根不在草图平面，且不穿过草图的空间直线

c. 封闭的平面草图、一根在草图平面，且不穿过草图的直线

**正确答案**是：封闭的平面草图、一根在草图平面，且不穿过草图的直线

**题目**27

满分2.00

工具栏中按纽功能和菜单功能是( )

选择一项：

a. 有些相同有些不同

b. 不同的

c. 相同的

**正确答案**是：相同的

**题目**28

满分2.00

绘制草图的过程可分为确定草图基准平面( )图形的绘制等。

选择一项：

a. 选择草图状态

b. 选择XY平面

c. 打开一个图形

**正确答案**是：选择草图状态

**题目**29

满分2.00

显示命令是指改变屏幕上显示的位置,比例,范围等,其尺寸( )

选择一项：

a. 不变

b. 随缩小而缩小

c. 随放大而变大

**正确答案**是：不变

**题目**30

满分2.00

直纹面是属于( ) 工具条中的内容。

选择一项：

a. 曲面

b. 曲线

c. 线面编辑

**正确答案**是：曲面

**题目**31

满分2.00

基准面构造的方法有七种，其中用等距平面确定基准平面的方法只能选择XY、YZ、XZ三个坐标平面作为参照面。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目**32

满分2.00

快速裁剪、修剪和线裁剪中的投影裁剪不能适用于空间曲线之间的裁剪。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目**33

满分2.00

实体特征阵列时可以一次对多个特征进行操作。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目**34

满分2.00

要生成导动实体，必需要有一个封闭的平面草图和一根在草图平面，起点在草图内的空间曲线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目**35

满分2.00

在非草图编辑状态，按F5-F7可以调整“视图平面”，同时可以调整“作图平面”

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目**36

满分2.00

将ㄥAOB等分3份的操作过程为：单击按钮，在立即菜单中选择角等分线，输入份数3，拾取线AO和线OB，右键确认。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目**37

满分2.00

将曲线打断与在曲线上插入点本质一样，但形式不一样。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目**38

满分2.00

2轴或2.5轴加工方式可直接利用零件的轮廓曲线生成加工轨迹指令，而无需建立其三维模型。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目**39

满分2.00

相关线用来描绘曲面或实体的交线、边界、参数线、法线、投影线和实体边界。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目**40

满分2.00

过渡是指以给定半径在实体间做光滑过渡。

选择一项：

对

错

[**《液压与气动传动》**](http://shanxi3.ouchn.cn/mod/resource/view.php?id=233365)**形考作业答案3**

**50005《CADCAM软件应用》形考作业3试题及答案**

**题目1**

几何变换功能对下列哪个选项无效（ ）

选择一项：

a. 面

b. 点

c. 线

d. 实体

正确答案是：实体

**题目2**

以下不属于几何变换功能的是（ ）

选择一项：

a. 曲线过渡

b. 平面镜像

c. 平面旋转

d. 阵列

正确答案是：曲线过渡

**题目3**

下列关于缩放对曲面和曲线的操作，正确的说法是（ ）

选择一项：

a. 对曲面的操作，只需确定X、Y两个比例参数。

b. 对曲线的操作，只能确定X、Z两个比例参数。

c. 对曲面的操作，必须确定X、Y、Z三个比例参数

d. 对曲线的操作，必须确定X、Y、Z三个比例参数。

对曲面的操作，必须确定X、Y、Z三个比例参数

正确答案是：对曲面的操作，必须确定X、Y、Z三个比例参数

**题目4**

下列不是CAXA制造工程师2008提供的曲面生成功能的是（ ）

选择一项：

a. 曲面裁剪

b. 扫描面

c. 直纹面

d. 放样面

正确答案是：曲面裁剪

**题目5**

下列不属于直纹面的生成方式的是（ ）

选择一项：

a. 点+曲面

b. 点+曲线

c. 曲线+曲线

d. 曲线+曲面

正确答案是：点+曲面

**题目6**

下列不属于导动面生成方式的是（ ）

选择一项：

a. 双导动线

b. 固接&边界线

c. 管道曲面

d. 平行

正确答案是：固接&边界线

**题目7**

关于实体表面，下列说法正确的是（ ）

选择一项：

a. 只有拾取表面和所有表面两种生成方式。

b. 指未剥离已有的实体的表面形成的曲面。

c. 只有拾取表面这一种方式。

d. 以上说法都不正确。

正确答案是：只有拾取表面和所有表面两种生成方式。

**题目8**

角度线的夹角类型中与X轴夹角是指（ ）

选择一项：

a. 所做直线从起点与Y轴正方向之间的夹角

b. 所做直线从起点与已知直线之间的夹角。

c. 所做直线从起点与X轴负方向之间的夹角。

d. 所做直线从起点与X轴正方向之间的夹角。

正确答案是：所做直线从起点与X轴正方向之间的夹角。

**题目9**

CAXA制造工程师中参数线精加工一般用于（   ）。

选择一项：

a. 轮廓加工

b. 平面加工

c. 内腔加工

d. 曲面加工

正确答案是：曲面加工

**题目1**0

CAXA制造工程师摆线式粗加工用于（ ）

选择一项：

a. 加工中心

b. 高速铣床

c. 低速铣床

d. 中速铣床

正确答案是：高速铣床

**题目1**1

固接导动是指在导动过程中，（   ）和导动线保持固接关系。

选择一项：

a. 两点线

b. 曲线

c. 样条线

d. 截面线

截面线

正确答案是：截面线

**题目1**2

三点平面：按给定三点生成一个指定长度和宽度的平面，其中第一点为平面的（ ）

选择一项：

a. 中点

b. 起始点

c. 交点

d. 终点

中点

正确答案是：中点

**题目1**3

在进行“拉伸到面”时，深度和反向拉伸（ ）

选择一项：

a. 可用

b. 不可用

c. 可以设置值

d. 均可

正确答案是：不可用

**题目1**4

放样除料是根据（ ）截面线轮廓移出一个实体。

选择一项：

a. 相同

b. 两个

c. 多个

d. 一个

正确答案是：多个

**题目1**5

下列各项中，不属于CAM工作范畴的内容是（ ）

选择一项：

a. 质量控制

b. 加工控制

c. 应力、应变分析

d. 生产过程管理

正确答案是：应力、应变分析

**题目1**6

计算机辅助制造进行的内容有（ ）

选择一项：

a. 机床调整

b. CAD

c. 工程分析

d. 进行过程控制及数控加工

进行过程控制及数控加工

正确答案是：进行过程控制及数控加工

**题目1**7

刷新的快捷键（ ）。

选择一项：

a. F1

b. F2

c. F3

d. F4

正确答案是：F4

**题目1**8

不属于拉伸增料的类型是（）

选择一项：

a. 固定深度

b. 双向拉伸

c. 拉伸到面

d. 拉伸到点

拉伸到点

正确答案是：拉伸到点

**题目1**9

不属于旋转增料的类型的是（）

选择一项：

a. 矢量旋转

b. 对称旋转

c. 双向旋转

d. 单向旋转

正确答案是：矢量旋转

**题目2**0

要使用新建立的坐标系必须进行（）操作。

选择一项：

a. 确认

b. 激活

c. 选择

d. 建立

激活

正确答案是：激活

**题目2**1

满分3.00

若要在CAXA制造工程师中查看一条样条曲线的控制点数量，可以使用（）命令。

答案：

不正确

正确答案是：查询线面属性

**题目2**2

满分3.00

要在CAXA制造工程师中绘制一条正弦曲线，需使用（）命令。

答案：

不正确

公式曲线

正确答案是：公式曲线

**题目2**3

满分3.00

在CAXA制造工程师中系统用红色斜杠来表示当前面。若想改变“当前面”可通过按（）键在当前坐标系下的三个平面间进行切换。

正确答案是：F9

**题目2**4

满分3.00

在一圆柱毛坯上，沿轴线方向铣削一矩形凹槽，粗加工时选用（）刀路比较快捷

答案：

不正确

平面区域粗加工

正确答案是：平面区域粗加工

**题目2**5

满分3.00

模型是指系统存在的所有曲面和（）的总和。

正确答案是：实体

**题目2**6

满分3.00

尖角过渡用于在给定的两根曲线之间进行过渡，过渡后在两曲线的交点处呈（）。

正确答案是：尖角

**题目2**7

满分3.00

CAXA制造工程师的宏加工功能是指（）

正确答案是：倒圆角加工

**题目2**8

满分3.00

对二维轮廓进行精加工，应选用（）刀路。

答案：

不正确

平面轮廓精加工

正确答案是：平面轮廓精加工

**题目2**9

满分3.00

在设置机床通信参数时，FANUC数控机床常用的数据位是七位和（ ）位。

正确答案是：八

**题目3**0

满分3.00

旋转增料建立实体零件需要一个截面草图和一个()

正确答案是：旋转轴线

**题目3**1

满分3.00

在非现有平面上绘制草图，首先要应用（）命令，绘制草绘平面。

答案：

不正确

构造基准面

正确答案是：构造基准面

**题目3**2

满分3.00

利用实体表面生成曲面的功能称为（）

正确答案是：实体表面

**题目3**3

满分3.00

在caxa制造工程师中重复刚使用过的命令的最快捷操作是（）

答案：

不正确

单击鼠标右键

正确答案是：单击鼠标右键

**题目3**4

满分3.00

在使用caxa制造工程师绘图中，若需要捕捉一些特殊点时，可以利用键盘的（）键选择相应的功能。

正确答案是：空格

**题目3**5

满分3.00

要把一条曲线平均分成若干等份，可以使用（）命令。

正确答案是：等分点

**题目3**6

正交线可以画任意方向的直线，包括正交的直线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目3**7

使用“平面旋转”和“圆型阵列”都不需要轴线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目3**8

点方式线指定两点来画出正交直线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目3**9

与X轴夹角线所做直线从起点与X轴正方向之间的夹角。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目4**0

切线/法线是过给定点作曲线的切线或法线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目4**1

长半轴 是指椭圆的短轴尺寸值。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目4**2

椭圆起始角 是指画椭圆弧时起始位置与默认起始基准所夹的角度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目4**3

“等分点”生成曲线上按照指定段长等分点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目4**4

在表达式中，乘号用“\*”表示，除号用“/”表示；表达式中没有中括号和大括号，只能用小括号。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目4**5

CAXA制造工程师要生成数控程序必须首先完成零件的实体或曲面建模。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

[**《液压与气动传动》**](http://shanxi3.ouchn.cn/mod/resource/view.php?id=233365)**形考作业答案4**

50005《CADCAM软件应用》形考作业4试题及答案

**题目1**

非正交线是指所画直线与坐标轴平行。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目2**

长度方式线按指定长度和点来画出正交直线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目3**

与Y轴夹角线 所做直线从起点与Y轴正方向之间的夹角。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目4**

与直线夹角线 所做直线从起点与已知之间的夹角。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目5**

椭圆终止角 是指画椭圆弧时终止位置与默认起始基准所夹的角度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目6**

等角度点 生成圆弧上等圆心角间隔的点。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目7**

“旋转”功能和“平面镜像”功能都需要一根直线作轴线。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目8**

使用直纹面对拾取的位置有要求，而放样面和网格面没有。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目9**

给扫描面指示扫描方向，可以使用“矢量工具”菜单。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

**题目1**0

使用“缩放”功能对曲面操作时，“DX、DY、DZ”三个参数中总有一个没有实际意义。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

**题目1**1

CAD/CAM系统是由: 人、硬件和（）组成。

正确答案是：软件

**题目1**2

根据CAD/CAM系统中执行的任务及服务对象的不同，可将软件系统分为 系统软件 、支撑软件和（）三个层次。

正确答案是：应用软件

**题目1**3

CAD/CAM 系统的主要任务是几何建模、工程绘图、优化设计、有限元分析、计算机辅助工艺设计、（）、动态仿真、、工程数据管理等

正确答案是：数控编程

**题目1**4

激活点菜单用键盘的（）

正确答案是：空格

**题目1**5

直纹面的生成方式有（ ）种。

正确答案是：三

**题目1**6

实体线也称为（）。

正确答案是：相关线

**题目1**7

增料造型常用的方法有拉伸增料、旋转增料、放样增料、导动增料和（）增料。

正确答案是：曲面加厚

**题目1**8

在设置机床通信参数时，FANUC数控机床常用的波特率为（ ）。

正确答案是：9600

**题目1**9

在曲面上雕刻文字或平面图案，应选用（）刀路。

正确答案是：投影线精加工

**题目2**0

绘制呈矩形排列的多个孔时，可以只绘制一个角落的孔，然后利用（）命令完成其他的孔的绘制。

正确答案是：矩形阵列

**题目2**1

在绘图时，若不小心滚动鼠标滚轮将图形放大或缩小在屏幕中看不到时，可以利用（）命令，将全部图形全部显示。

正确答案是：显示全部

**题目2**2

曲面缝合可以分为平均矢量和（）矢量

正确答案是：曲面

**题目2**3

利用曲线倒角命令对两曲线倒角时，需要设置倒角角度和（）。

正确答案是：距离

**题目2**4

利用平移命令对曲线或曲面进行平移时有两点和（）两种方式。

正确答案是：偏移量

**题目2**5

CAXA制造工程师生成的数控程序文件默认后缀是（.cut）

正确答案是：.cut

**题目2**6

计算机辅助制造应具有的主要特性是( )

选择一项：

a. 准确性、耐久性

b. 适应性、灵活性、高效率等

c. 知识性、趣味性等

d. 系统性、继承性等

正确答案是：适应性、灵活性、高效率等

**题目2**7

下述CAD/CAM过程的操作中，属于CAD的范畴的是( )

选择一项：

a. 几何造型

b. CIMS

c. CAPP

d. FMS

正确答案是：几何造型

**题目2**8

以下不属于CAD/CAM系统的基本功能的是( )

选择一项：

a. 交互功能

b. 网络功能

c. 输入输出功能

d. 图形显示功能

正确答案是：网络功能

**题目2**9

圆弧的相切方式与( )的位置相关。

选择一项：

a. 所选切点

b. 鼠标左键

c. 圆弧半径

d. 鼠标右键

正确答案是：所选切点

**题目3**0

能自动捕捉直线．圆弧．圆及样条线端点的快捷键为( )

选择一项：

a. F键

b. M键

c. Ｓ键

d. T键

正确答案是：Ｓ键

**题目3**1

快速裁剪是将拾取到的曲线沿( )的边界处进行裁剪。

选择一项：

a. 端点

b. 中点

c. 最远

d. 最近

正确答案是：最近

**题目3**2

可以画任意方向直线的是( )方式。

选择一项：

a. 向量

b. 正交

c. 长度

d. 非正交

正确答案是：非正交

**题目3**3

刀具库管理功能用于定义和确定刀具的有关数据，以便于用户从刀具库中获取刀具信息，对刀具库进行维护。该功能包括( )种刀具类型的管理。

选择一项：

a. 轮廓车刀

b. 切槽刀具

c. 螺纹车刀和钻孔车刀

d. 以上都包括

正确答案是：以上都包括

**题目3**4

在生成加工刀路时，不属于常用的下刀方式的是( )。

选择一项：

a. 倾斜

b. 圆弧切入

c. 垂直

d. 螺旋

正确答案是：圆弧切入

**题目3**5

在生成平面轮廓精加工刀路时，为保证加工表面光滑，在接近返回选项中常选用( )方式。

选择一项：

a. 强制

b. 不设定

c. 直线

d. 圆弧

正确答案是：圆弧

**题目3**6

不属于刀具偏移类型的是( )。

选择一项：

a. ON

b. TO

c. PASS

d. OFF

正确答案是：OFF

**题目3**7

不属于实体显示样式的是( ) 。

选择一项：

a. 线架显示

b. 透明显示

c. 线架显示

d. 真实感显示

正确答案是：透明显示

**题目3**8

不属于CAXA制造工程师轨迹显示功能的是( )。

选择一项：

a. 刀心轨迹显示

b. 刀位点显示

c. 动态简化显

d. 静态显示

正确答案是：静态显示

**题目3**9

绘制法兰盘上均布的孔时，用到的简化绘图命令是( )。

选择一项：

a. 矩形阵列

b. 平移

c. 圆形阵列

d. 镜像

正确答案是：圆形阵列

**题目4**0

曲面拼接功能不能实现( )面拼接。

选择一项：

a. 四

b. 三

c. 二

d. 五

正确答案是：五

**题目4**1

下列不属于等高线精加工常用的加工方式的是( )。

选择一项：

a. 往复

b. 螺旋

c. 单向

d. 斜插

正确答案是：斜插

**题目4**2

在出刀路时，不需要设置刀具的( )。

选择一项：

a. 材料

b. 长度补偿号

c. 刀具号

d. 半径补偿号

正确答案是：材料

**题目4**3

实体验证不能检验( )。

选择一项：

a. 切削用量是否合理

b. 是否过切

c. 是否欠切

d. 刀路正确性

正确答案是：切削用量是否合理

**题目4**4

比例缩放不需要设置( )。

选择一项：

a. 平移或复制

b. 比例

c. 基点

d. 方向

正确答案是：方向

**题目4**5

利用“相关线”命令不能绘制( )曲线。

选择一项：

a. 曲面边界线

b. 公共线

c. 实体边界

d. 曲面交线

正确答案是：公共线