**建筑施工技术·形考任务1**

学习完第1章，你可以完成本次形考任务了，本次任务成绩占形成性考核的25%，包括：单选题15道；多选题5道；判断题10道。

一、单项选择题（每题3分，共45分）

1.土的天然含水量是指（）之比的百分率。

A.土中水的质量与所取天然土样的质量

B.土中水的质量与土的固体颗粒质量

C.土的孔隙与所取天然土样体积

D.土中水的体积与所取天然土样体积

正确答案：B

2.在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.天然含水量

B.天然密度

C.密实度

D.可松性

正确答案：D

3.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.土料应尽量采用同类土

B.应从场地最低处开始

C.应在相对两侧对称回填

D.虚铺厚度根据含水量确定

正确答案：D

4.针对渗透系数较大的土层，适宜采用的降水技术是（）降水。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.真空井点

B.轻型井点

C.喷射井点

D.管井井点

正确答案：D

5.易造成回填土密实度达不到要求的原因是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.土的含水率过大或过小

B.虚铺厚度小

C.碾压机械功率过大

D.夯实遍数过多

正确答案：A

6.下列支护结构中，既有挡土又有止水作用的支护结构是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.混凝土灌注桩加挂网抹面护壁

B.密排式混凝土灌注桩

C.土钉墙

D.钢板桩

正确答案：D

7.填方工程的压实质量指标是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.最大干重度

B.压实系数

C.最优含水量

D.干重度

正确答案：B

8.大型场地平整工程，当挖、填深度不大时，土方机械宜选用（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.推土机

B.正铲挖土机

C.反铲挖土机

D.抓铲挖土机

正确答案：A

9.羊足碾最适宜碾压（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.细纱

B.粗纱

C.粘性土

D.Ⅱ类土

正确答案：C

10.土方填筑时，常以土的（）作为土的夯实标准。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.可松性

B.天然密度

C.干密度

D.含水量

正确答案：C

.

11.填方工程中，若采用的填料具有不同的透水性时，宜将透水性较大的填料（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.填在上部

B.填在中间

C.填在下部

D.与透水性小的填料掺合

正确答案：C

12.以下土料不能用作填方的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.碎石土

B.耕土

C.有机质含量小于8%的土

D.膨胀土

正确答案：D

.

13.填方工程施工（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.应由下至上分层填筑

B.必须采用同类土填筑

C.当天填土，应隔天压实

D.基础墙两侧应分别填筑

正确答案：A

14.可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.推土机

B.铲运机

C.平地机

D.摊铺机

正确答案：A

15.基坑周边严禁（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.设排水沟

B.超堆荷载

C.放坡

D.与已有建筑相邻

正确答案：B

二、多选题（每题5分，共25分）

**（难易度:中）**

16.土方工程施工的特点有（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.工期短

B.土方量大

C.工期长

D.施工速度快

E.施工条件复杂

正确答案：B C E

17.影响土方边坡大小的因素有()。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.土的颗粒大小

B.土的类别

C.施工方法

D.土的运输方法

E.挖方深度

正确答案：A B C E

18.在轻型井点系统中，平面布置的方式有（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.单排井点

B.双排井点

C.环状井点

D.四排布置

E.二级井点

正确答案：A B C

.

19.反铲挖土机适用于开挖（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.挖含水量不超过27%的松土

B.地下水位较高的土方

C.深度不大的基坑

D.大型基坑

E.沙砾坚土

正确答案：B C

.

20.引起坑壁土体内剪力增加的原因有（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.坡顶堆放重物

B.坡顶存在动载

C.土体遭受暴晒

D.雨水或地面水进入

E.水在土体内渗流而产生动水压力

正确答案：A B D E

.

三、判断正误题（每题3分，共30分）

**（难易度:中）**

21.一般来说，黏性土的边坡可陡些，砂性土的边坡则应平缓些。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

22.流砂防治的途径必须是减小动水压力。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

2623.压实遍数与压实质量效果成正比关系。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

24.井点降水时，一般应连续抽水。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

25.正铲挖土机的挖土特点是“前进向上，强制切土”。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

26.反铲挖土机的挖土特点是“后退向下，强制切土”。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

27.深层搅拌法主要用于加固软土地基。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

28.土方工程中按照土的开挖难易程度，将土分为八类。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

29黏性土按液性指数分为黏土和粉质黏土。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

30.施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。

1. 对
2. B.错

正确答案：B

建筑施工技术·形考任务2

学习完第2~3章，你可以完成本次形考任务了，本次任务成绩占形成性考核的25%，包括：单选题15道；多选题5道；判断题10道。

一、单项选择题（每题3分，共45分）

**（难易度:中）**

2.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（）体系建筑。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.混合结构

B.框架结构

C.剪刀墙

D.桁架结构

正确答案：A

.

3.砌体基础必须采用()砂浆砌筑

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.防水

B.水泥混合

C.水泥

D.石灰

正确答案：C

.

4.关于砖砌体施工要点的说法，正确的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑

B.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑

C.马牙槎从每层柱脚幵始先进后退设M

D.多孔砖应饱和吸水后进行砌筑

正确答案：B

.

5.关于砌体结构施工说法，正确的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆

B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起

C.砖柱不得采用包心砌法砌筑

D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土

正确答案：C

.

6.钢筋混凝土预制桩主筋的连接宜采用（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.对焊

B.电弧焊

C.电阻点焊

D.埋弧压力焊

正确答案：A

.

7.对于端承桩，打桩的入土深度控制应（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.以标高为主，以贯入度为参考

B.仅控制贯入度，不控制标高

C.以贯入度为主，以标高作为参考

D.仅以控制标高，不控制贯入度

正确答案：A

.

8.静力压桩的施工程序中，“接桩”的前一道工序为（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.压桩机就位

B.吊装插桩

C.静压沉桩

D.测量

正确答案：C

.

9.泥浆在泥浆护壁灌注桩施工中起主要作用之一是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.导向

B.定位

C.保护孔口

D.防渗

正确答案：D

.

10.砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在（）左右。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.8mm

B.10mm

C.12mm

D.15mm

正确答案：B

.

11.普通粘土砖墙的砌筑,应选用()。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.水泥砂浆

B.混合砂浆

C.粘土砂浆

D.石灰砂浆

正确答案：B

.

12.砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少达到（）以上

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.90%

B.80%

C.75%

D.70%

正确答案：B

.

13.砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在（）左右。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.8mm

B.10mm

C.12mm

D.15mm

正确答案：B

.

14.以下对砂浆保水性的说法错误的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.保水性是指砂浆保全拌合水，不致因析水而造成离析的能力

B.保水性差的砂浆，在使用中易引起泌水、分层、离析等现象

C.保水性差使砂浆的流动性降低，难以铺成均匀的砂浆层

D.纯水泥砂浆的保水性优于混合砂浆

正确答案：D

.

15.砌筑用脚手架的宽度一般为不小于()。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.1.2m

B.1.5m

C.2m

D.3m

正确答案：B

.

16.单排扣件钢管脚手架搭设高度一般不宜超过（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

正确答案：B

.

二、多选题（每题5分，共25分）

**（难易度:中）**

18.关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法，正确的有（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.基坑不大时，打桩可逐排打设

B.对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打

C.当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打

D.对基础标高不一的桩，先浅后深

E.对不同规格的桩，宜先小后大

正确答案：A B C

.

19.下列工程质量验收中，属于主体结构子分部工程的有（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.现浇结构

B.砌体结构

C.钢结构

D.木结构

E.装配式结构

正确答案：B C D

.

20.砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.一个人

B.一铲灰

C.一块砖

D.一挤揉

E.一勾缝

正确答案：B C D

.

21.加强多层砌体结构房屋抵抗地震能力的构造措施有（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.提高砌体材料的强度

B.增大楼面结构厚度

C.设置钢筋混凝土构造柱

D.加强楼梯间的整体性

E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来

正确答案：C D E

.

22.砌筑工程质量的基本要求是（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.横平竖直

B.灰浆饱满

C.上下错缝

D.内外搭接

E.砖强度高

正确答案：A B C D

.

三、判断正误题（每题3分，共30分）

**（难易度:中）**

24.钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到70％方可起吊。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

25.钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到70％方可进行打桩作业。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

26.钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到100％方可运输。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

27.立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

28.砖墙临时间断处留设直槎时，应做成阳槎，加设拉结钢筋。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

29.砖墙砌筑应采用水泥砂浆。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

30.砖墙转角临时间断处，如留设斜槎有困难时，可以留直槎。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

31.复打法施工经常在泥浆护壁成孔灌注桩施工中采用。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

32.在泥浆护壁成孔灌注桩施工中，清孔工作应安排在钢筋笼下放前进行。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

33.泥浆在泥浆护壁成孔灌注桩施工中的作用只是防止塌孔。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

建筑施工技术·形考任务3

学习完第4章，你可以完成本次形考任务了，本次任务成绩占形成性考核的25%，包括：单选题14道；多选题8道；判断题6道。

一、单项选择题（每题3分，共45分）

**（难易度:中）**

2.直接承受动力荷载的结构构件中，直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.绑扎连接

B.直螺纹套筒连接

C.帮条焊

D.搭接焊

正确答案：B

.

3.混凝土搅拌通常的投料顺序是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.石子－水泥－砂子－水

B.水泥－石子－砂子－水

C.砂子－石子－水泥－水

D.水泥－砂子－石子－水

正确答案：A

.

4.关于大体积混凝士浇筑的说法，正确的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.宜沿短边方向进行

B.可多点同时浇筑

C.宜从高处开始

D.应采用平板振捣器振捣

正确答案：B

.

5.模板按（）分类时，分为固定式、拆装式和移动式模板。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.材料

B.结构类型

C.施工方法

D.施工工艺

正确答案：C

.

6.模板按（）分类时，分为基础模板、柱模板、梁模板等多种。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.材料

B.结构类型

C.施工方法

D.施工工艺

正确答案：B

.

7.拆装方便、通用性强、周转率高的模板是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.滑升模板

B.组合钢模板

C.大模板

D.爬升模板

正确答案：B

.

8.电阻电焊主要用于（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.钢筋骨架和钢筋网片的连接

B.钢筋搭接

C.竖向钢筋的连接

D.水平钢筋的连接

正确答案：B

.

9.钢筋弯曲的量度差值是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.增加1.0d

B.减少1.0d

C.增加2.0d

D.减少2.0d

正确答案：C

.

10.搅拌混凝土时，为了保证按配合比投料，要按砂石实际（）进行修正，调整以后的配合比称为施工配合比。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.含泥量

B.称量误差

C.含水量

D.粒径

正确答案：C

.

11.当混凝土结构厚度不大而面积很大时，宜采用（）方法进行浇筑。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.全面分层

B.分段分层

C.斜面分层

D.局部分层

正确答案：B

.

12.混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于（）条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.0℃

B.3℃

C.5℃

D.10℃

正确答案：C

.

13.确定试验室配合比所用的砂石（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.都是湿润的

B.都是干燥的

C.砂子干、石子干

D.砂子湿、石子干

正确答案：B

.

14.混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象，必须在浇筑进行（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.加水

B.振捣

C.二次搅拌

D.二次配合比设计

正确答案：C

.

15.（）是一种大型工具式模板，整体性好，混凝土表面容易平整、施工速度快。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.胶合模板

B.组合钢模板

C.台模

D.爬升模板

正确答案：C

.

二、多选题（每题5分，共25分）

**（难易度:中）**

17.模板工程设计的安全性原则是指模板要具有足够的（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.强度

B.实用性

C.刚度

D.经济性

E.稳固（定）性

正确答案：A C E

.

18.关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有()。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.梁侧模应在预应力张拉前拆除

B.梁侧模应在预应力张拉后拆除

C.混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模

D.梁底模应在预应力张拉前拆除

E.梁底模应在预应力张拉后拆除

正确答案：A C E

.

19.模板及支架应具有足够的（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.刚度

B.强度

C.稳定性

D.密封性

E.湿度

正确答案：A B C

.

20.模板的拆除顺序一般为（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.先拆承重后拆非承重

B.先拆非承重后拆非承重

C.后支的先拆

D.后支的后拆

E.先拆侧板后拆底板

正确答案：B E

.

21.钢筋的性能指标主要有（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.屈服强度

B.冷拉率

C.弹性回缩率

D.抗拉强度

E.冷弯性能

正确答案：A B D E

.

22.防止混凝土产生温度裂纹的措施是（）

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.控制温度差

B.减少边界约束作用

C.改善混凝土抗裂性能

D.改进设计构造

E.预留施工缝

正确答案：A B C D

.

23.木模板主要优点是（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.制作方便

B.拼装随意

C.通用性较强

D.轻便灵活

E.导热系数小

正确答案：A B E

.

24.滑升模板主要优点是（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.装拆方便

B.增加工程成本

C.加快施工速度

D.节约大量模板

E.节省劳动力

正确答案：C D E

.

三、判断正误题（每题3分，共30分）

**（难易度:中）**

26.模板拆除顺序一般为先非承重模板，后承重模板，先侧模，后底模。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

27.构件按照最小配筋率控制时，应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

28.混凝土搅拌机搅拌时间过长，会引起混凝土和易性下降。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

29.泵送混凝土最好使用卵石作为粗骨料。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

30.单向板的施工缝应留设在平行于长边的任何位置。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

31.普通硅酸盐水泥的拌制的混凝土，自然养护的时间不得少于14昼夜。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

建筑施工技术·形考任务4

学习完第5~8章，你可以完成本次形考任务了，本次任务成绩占形成性考核的25%，包括：单选题15道；多选题5道；判断题10道。

一、单项选择题（每题3分，共45分）

**（难易度:中）**

2.关于预应力工程施工的方法，正确的是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.都使用台座

B.都预留预应力孔道

C.都采用放张工艺

D.都使用张拉设备

正确答案：D

.

3.预应力筋张拉的变形是（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.弹性变形

B.塑性变形

C.弹塑变形

D.都不是

正确答案：A

.

4.先张法施工时，当混凝土强度至少达到设计强度标准值的（）时，方可放张。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.50%

B.75%

C.85%

D.100%

正确答案：B

.

5.预应力后张法施工适用于（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.现场制作大跨度预应力构件

B.构件厂生产大跨度预应力构件

C.构件厂生产中小型预应力构件

D.用台座制作预应力构件

正确答案：A

.

6.预应力先张法施工适用于（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.现场大跨度结构施工

B.构件厂生产大跨度构件

C.构件厂生产中、小型构件

D.现在构件的组并

正确答案：C

.

7.后张法施工较先张法的优点是（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.不需要台座、不受地点限制

B.工序少

C.工艺简单

D.锚具可重复利用

正确答案：A

.

8.曲线铺设的预应力筋应（）

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.一端张拉

B.两端分别张拉

C.一端张拉后另一端补强

D.两端同时张拉

正确答案：D

.

9.二次升温养护是为了减少()引起的预应力损失。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.混凝土的收缩

B.混凝土的徐变

C.钢筋的松弛

D.温差

正确答案：D

.

10.柱临时固定后的校正主要是指（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.柱顶标高

B.牛腿标高

C.平面位置

D.垂直度

正确答案：D

.

11.沥青的延伸度是表示沥青的()。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.粘性

B.塑性

C.抗老化性

D.温度稳定性

正确答案：B

.

12.表示沥青的粘性和塑性随温度变化的性能指标是()。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.针入度

B.延伸度

C.软化点

D.闪点

正确答案：C

.

13.当屋面坡度小于3%时，沥青防水卷材的铺帖方向宜（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.平行于屋脊

B.垂直于屋脊

C.与屋脊呈45度角

D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

正确答案：A

.

14.当屋面坡度大于15%或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.平行于屋脊

B.垂直于屋脊

C.与屋脊呈45度角

D.上下层相互垂直

正确答案：B

.

15.铺贴屋面防水卷材时，在同一坡面上最后铺贴的应为（）。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.大屋面

B.滚铺卷材

C.女儿墙根部

D.水落口周围

正确答案：A

.

16.卷材屋面防水的防水层应在（）上面。

单选题(3.0分)（难易度:中）

A.保温层

B.保护层

C.找平层

D.基层

正确答案：C

.

二、多选题（每题5分，共25分）

**（难易度:中）**

18.无粘结预应力施工包含的工序有()。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.预应力筋下料

B.预留孔道

C.预应力筋张拉

D.孔道灌浆

E.锚头处理

正确答案：A C E

.

19.预应力混凝土能（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.有效利用高强度钢材

B.提高结构的抗裂度

C.提高结构的刚度

D.降低施工难度

E.提高结构的耐久性

正确答案：B C E

.

20.自行杆式起重机主要是包括（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.桅杆式起重机

B.汽车起重机

C.履带起重机

D.轮胎起重机

E.塔式起重机

正确答案：B C D

.

21.单层工业厂房吊装前的准备工作包括（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.场地清理

B.铺设道路

C.敷设管线

D.构件准备

E.基础准备

正确答案：A B C D E

.

22.分件吊装法与综合吊装法相比的主要优点时（）。

多选题(5.0分)（难易度:中）

A.效率高

B.停机点少

C.开行路线短

D.能充分发挥起重机性能

E.施工组织简单

正确答案：A C D E

.

三、判断正误题（每题3分，共30分）

**（难易度:中）**

24.后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

25.穿心式千斤顶的双作用是指张拉作用和回程作用。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

26.后张法施工中，对于配有多根预应力筋的混凝土构件，应采用分批，分阶段对称的方法进行张拉。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

27.起重机的三项主要参数是起重量、起重机臂长和起重高度。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

28.柱的吊升方法有旋转法和滑行法两种。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

29.柱的绑扎方法主要有直吊法和斜吊法两种

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

30.滑行法吊装柱时，平面布置要求绑扎点靠近基础，绑扎点、柱脚中心和基础中心三点同弧。

A.对

B.错

正确答案：A

31.平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.

32.屋架的正向扶直和反向扶直，在扶直过程中的主要区别是：起重机一个升臂，一个降臂操作。

.

A.对

B.错

正确答案：A

.

33.分件吊装法通常起重机开行两次吊装完全部构件。

.

A.对

B.错

正确答案：B

.